Fiber optic Media converter

전자기기, 회로이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

Key Features

* Supported 10/100/1000Base-T Ethernet
* 케이블 MDI/MDI-X 자동감지
* Flow control 지원

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specifications | | |
| Model | SL-G2000TS | SL-G2000TL |
| Interface | 1x 10/100/1000Mbps RJ45 Port | |
| 1x 1Gb SC type Fiber Optic Port | |
| Standards | IEEE802.3 10Base-T | |
| IEEE802.3u 100Base-T | |
| IEEE802.3ab 1000BASE-T | |
| IEEE802.3z 1000BASE-FX | |
| Wavelength | 850nm / Multimode | 1310nm / Singlemode |
| Distance | 224M(62.um) / 550M(50um) | 20KM |
| Fiber Connector | SC Duplex | |
| Dimension | 26(H) x 70(W) x 94(D)mm | |
| Working environment | Working Temperature: -0~50℃ | |
| Storing Temperature: -10 ~ 50℃ | |
| Humidity: 10~90% (No condenser) | |
| Input Power | DC5V 1A | |
| Warranty | 3years (1년무상, 2년유상) | |

**Order info**

|  |  |
| --- | --- |
| **SL-G2000TL** | 10/100/1000Base-T to 1000Base-FX Duplex Singlemode Media converter |
| **SL-G2000TS** | 10/100/1000Base-T to 1000Base-FX Duplex Multimode Media Converter |