**SL-2016GS**

NETWORK SWITCH

1. 기기사양
* Interface : 16포트 10/100/1000Base-TX RJ45 Ethernet Port
* 스위칭용량 56Gbps
* Port isolation, Flow control지원
* MAC Address : 8K
* Power supply : AC100-24VAC, 50/60Hz

\*\*동등이상품 이어야 한다.