**SL-2024GS 시방서**

NETWORK SWITCH

1. 기기사양
* Interface: 24포트 10/100/1000Base-T RJ45 Port
* Port isolation 및 Loop 알람을 지원해야 한다.
* 스위칭 용량 48Gbps
* MAC Address: 8K
* 사이즈 270\*180\*45mm
* Power supply : AC100~240V, 50/60Hz

\*\*동등이상품 이어야 한다.