**SL-2028GSFP 시방서**

NETWORK SWITCH

1. 기기사양

* Interface: 24포트 10/100/1000Base-T RJ45 Port

2포트 10/100/1000Base-T RJ45 Uplink Port

2포트 1000Base-X SFP uplink Port

* 스위칭 용량 56Gbps
* MAC Address: 8K
* 점보프레임 9K
* 사이즈 440\*140\*45mm
* Power supply : AC100~240V, 50/60Hz

\*\*동등이상품 이어야 한다.