**SL-GS3228SL2 시방서**

NETWORK SWITCH

1. 기기사양

* Interface: 24포트 10/100/1000Mbps RJ45 Port

4포트 Gigabit RJ45 or 4SFP Combo Uplink Port

1포트 Console 매니지먼트 포트

* 스위칭 용량 56Gbps
* 장비관리를 위한 L2 매니지먼트를 STP/VLAN/SNMP등을 지원해야한다.
* EAPS Ring Protocol지원을 해야 한다.
* MAC Address : 8K
* Power supply : AC100~240V, 50/60Hz

\*\*동등이상품 이어야 한다.