**SL-IE3214SP 시방서**

산업용 POE SWITCH

1. 기기사양

* Interface: 8포트 10/100/1000Mbps PoE Port

2포트 10/100/1000Mbps PoE++ Port

4포트(2포트 1GB + 2포트 1G/2.5Gb) SFP Port

장비에 전원 공급을 위한 POE표준규격인 802.3af 또는 802.3at를 지원해야 한다.

* 포트당 최대 30W출력을 지원해야 한다.
* 2개의 POE포트는 최대 60W이상 지원해야 한다.
* ERPS Ring Protocol을 지원해야 한다.
* Watchdog & PD alive check기능을 지원해야 한다.
* L2 Managed 기능을 지원해야 한다.
* MAC Address : 8K
* 작동온도: -40℃ ~ 85℃
* 고정을 위한 DIN-Rail 또는 브라켓을 지원한다.
* 별도의 전원 공급장치를 지원해야 한다. (파워 별도)

\*\*동등이상품 이어야 한다.