**SL-POE3110TP 시방서**

POE SWITCH

1. 기기사양
* Interface: 8포트 10/100/1000Mbps PoE Port
* 2포트 10/100/1000Mbps uplink Port
* IP카메라 /무선AP /VOIP전화기 전원 공급을 위한 POE 802.3af 또는 802.3at를 지원해야 한다.
* 포트당 15.4W 동시 전원공급이 가능해야 한다.
* 포트당 최대 30W 출력지원
* MAC Address : 2K
* Power supply : AC100~240V, 50/60Hz

\*\*동등이상품 이어야 한다.