**SL-POE3024GSFPV2 시방서**

POE SWITCH

1. 기기사양

* Interface: 24포트 10/100/1000Mbps PoE Port

2포트 SFP Uplink Port지원

2포트 10/100/1000Mbps RJ45 Uplink Port지원

* IP카메라 /무선AP /VOIP전화기 전원 공급을 위한 POE 802.3af 또는 802.3at를 지원해야 한다.
* VLAN/STP/IGMP등 Smart lite 관리기능이 지원되어야 한다.
* 원활한 전력공급을 위해 POE총용량375W 이상 되어야 한다.
* 2포트 최대 90W 지원이 되어야 한다.
* MAC Address : 8K
* Power supply : AC100~240V, 50/60Hz

\*\*동등이상품 이어야 한다.