**SL-POE3210GSFP 시방서**

POE SWITCH

1. 기기사양

* Interface: 8포트 10/100/1000Mbps PoE Port

2포트 1Gbps SFP Uplink Port

1포트 Console 매니지먼트 포트

* IP카메라 /무선AP /VOIP전화기 전원 공급을 위한 POE 802.3af 또는 802.3at를 지원해야 한다.
* 포트당 15.4W 동시 전원공급이 가능해야 한다.
* POE포트 컨트롤 기능을 지원해야 한다.
* 장비관리를 위한 L2 매니지먼트를 STP/VLAN/SNMP등을 지원해야한다.
* EAPS Ring Protocol지원을 해야 한다.
* MAC Address : 8K
* Power supply : AC100~240V, 50/60Hz

\*\*동등이상품 이어야 한다.