**SL-POE510G 시방서**

POE SWITCH

1. 기기사양
* Interface: 8포트 10/100Mbps PoE Port

 2포트 10/100/1000Mbps uplink Port

* IP카메라 /무선AP /VOIP전화기 전원 공급을 위한 POE 802.3af 또는 802.3at를 지원해야 한다.
* 포트당 15.4W 동시 전원공급이 가능해야 한다.
* PoE Watchdog지원해야 한다.
* 장거리모드 Extender기능을 지원해야 한다.
* MAC Address : 4K
* Power supply : AC100~240VDC, 50/60Hz

\*\*동등이상품 이어야 한다.