**SL-PSE1001EX 시방서**

POE Extender

1. 기기사양
* Interface: 1포트 10/100/1000Mbps POE input

 1포트 10/100/1000Mbps POE output

* POE 및 데이터 거리 연장이 가능해야 한다.
* 장거리 연결을 위한 캐스케이드 지원해야 한다.
* 무전원 및 DC유전원 방식을 지원해야 한다.

\*\*동등이상품 이어야 한다.